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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS - RS
Rua Humaitá, 69 – Fone: (55) 3279-1077.
CEP 98.140-000 – Quevedos - RS

TERMO DE REFERÊNCIA

	IDENTIFICAÇÃO
	INFORMAÇÃO

	Órgão/entidade
	Prefeitura Municipal de Quevedos

	Unidade requisitante
	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

	Processo administrativo
	822

	Objeto
	[bookmark: _Hlk238558113]Aquisição de CBUQ para operação tapa-buracos


Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e Estudo Técnico Preliminar do Processo Administrativo nº 822/2026
I. DEFINIÇÃO DO OBJETO
Aquisição de 40 (quarenta) toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, Faixa C, produzido com CAP 50/70, destinado à execução de serviços de manutenção e recuperação da malha viária municipal por meio de operação tapa-buracos, em condições adequadas de qualidade, temperatura e trabalhabilidade, observadas as especificações técnicas aplicáveis e as demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.
A definição do objeto busca, ainda, ampliar a competitividade entre os fornecedores consultados e obter a proposta mais vantajosa para a Administração.
A vigência da contratação será de 6 (seis) meses, contados da assinatura do contrato ou da emissão do instrumento equivalente.
II. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A contratação fundamenta-se na necessidade de manutenção e recuperação da malha viária municipal, considerando a existência de buracos, desgastes e outras deteriorações provocadas pelo tráfego de veículos, pelas condições climáticas e especialmente pelo trânsito não previsto de veículos de carga pesados envolvidos em obras na região.
A aquisição do CBUQ permitirá a execução de operações tapa-buracos, contribuindo para melhorar as condições de trafegabilidade e segurança dos usuários, preservar a infraestrutura viária e evitar o agravamento dos danos existentes. A necessidade e a solução escolhida encontram-se detalhadas no Estudo Técnico Preliminar do Processo Administrativo nº 822/2026.
III. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução consiste na aquisição de 40 (quarenta) toneladas de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, Faixa C, produzido com CAP 50/70, para utilização na operação tapa-buracos da malha viária municipal.
O material deverá ser fornecido em condições adequadas de qualidade, temperatura e trabalhabilidade, atendendo às especificações técnicas aplicáveis. O CBUQ será empregado pelas equipes municipais nos serviços de manutenção e recuperação das vias, visando melhorar a trafegabilidade, a segurança e a conservação da infraestrutura viária.
IV. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
CBUQ deverá atender aos seguintes requisitos
· Ser do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente, Faixa C, produzido com CAP 50/70;
· Ser produzido em usina apropriada e atender às normas técnicas aplicáveis;
· Apresentar condições adequadas de qualidade, resistência, durabilidade, temperatura e trabalhabilidade;
· Ser acompanhado de comprovante de pesagem e identificação da usina fornecedora;
· Ser transportado de maneira que preserve suas características até o recebimento;
· Atender aos prazos e às condições estabelecidas pela Administração;
· Ser substituído, sem custos adicionais, quando apresentar desconformidade com as especificações exigidas.

No tocante ao fornecedor, o mesmo deverá cumprir os seguintes requisites de habilitação:
· Habilitação jurídica
· Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas competente;
· Todas as alterações contratuais posteriores ou ato consolidado que contenha a redação vigente do contrato social;
· Documentos de eleição ou designação dos administradores, quando não constarem do ato constitutivo ou da versão consolidada;
· Documento de identificação e CPF do(s) representante(s) legal(is) que assinará(ão) o contrato;
· Procuração, instrumento de mandato ou ato de delegação de poderes, se o contrato for firmado por representante que não conste como administrador no ato constitutivo.

· Regularidade fiscal, social, trabalhista e previdenciária
· Comprovante de inscrição no CNPJ
· Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, compatível com seu ramo de atividade e com o objeto contratado
· Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, ou certidão positiva com efeitos de negativa; 
· Certidão negativa de débitos tributários estaduais, ou positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Estado da sede da empresa;
· Certidão negativa de débitos tributários municipais, ou positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Município da sede da empresa;
· Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
· Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho, ou certidão positiva com efeitos de negativa;
· Declaração de cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, declarando que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.

· Qualificação técnica e notória especialização
· Atestado(s) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a experiência no fornecimento do referido material de forma direta (fornecimento do material), ou indireta (prestação de serviço de pavimentação/recapeamento com material incluso);
V. SUSTENTABILIDADE E IMPACTOS AMBIENTAIS
A produção, o transporte e a utilização do CBUQ podem ocasionar emissão de gases e particulados, consumo de recursos naturais e geração de resíduos. Para reduzir esses impactos, o material deverá ser produzido em conformidade com as normas ambientais aplicáveis, transportado de forma adequada e utilizado com planejamento, evitando perdas e desperdícios.
Eventuais sobras e resíduos provenientes dos serviços deverão receber destinação ambientalmente adequada, sendo vedado o descarte irregular.
VI. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
O fornecimento será realizado de forma parcelada, mediante emissão de ordens de fornecimento pela Administração, nas quantidades, datas, horários e locais previamente indicados no Município de Quevedos/RS.
A contratada será responsável pelo transporte e pela entrega das quantidades solicitadas, até o limite total de 40 (quarenta) toneladas de CBUQ, em condições adequadas de temperatura, conservação e trabalhabilidade. Cada carga deverá estar acompanhada de comprovante de pesagem e identificação da usina produtora.
O material será conferido e fiscalizado no momento do recebimento, podendo ser recusado quando estiver em desacordo com as especificações deste Termo de Referência. Nesse caso, deverá ser substituído sem custos adicionais para a Administração.
VII. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega, mediante conferência da quantidade, do comprovante de pesagem, da temperatura e das condições aparentes do CBUQ.
O recebimento definitivo será realizado após a verificação da conformidade do material com as especificações deste Termo de Referência. O material que apresentar irregularidades poderá ser recusado, devendo ser substituído pela contratada, sem custos adicionais para a Administração.
VIII. GARANTIA DOS PRODUTOS
Por se tratar de material destinado à aplicação imediata, não se aplica garantia convencional ao CBUQ. A contratada, entretanto, será responsável pela qualidade e conformidade do produto até o recebimento definitivo, devendo substituir, sem custos adicionais, o material que apresentar defeitos ou desacordo com as especificações exigidas.
IX. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
A gestão e a fiscalização da contratação serão realizadas por servidores formalmente designados pela Administração, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 1.052/2024.
Caberá ao fiscal acompanhar o fornecimento, conferir a quantidade e a qualidade do CBUQ, registrar eventuais irregularidades e exigir as correções necessárias. O gestor será responsável pelo acompanhamento administrativo da contratação, incluindo prazos, documentação e pagamentos.
X. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada, desde que o material tenha sido definitivamente recebido. Não serão pagos materiais recusados ou fornecidos em desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência.
XI. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
O fornecedor será selecionado mediante dispensa de licitação em razão do valor, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.
O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que a proposta atenda integralmente às especificações e condições deste Termo de Referência.
O fornecedor deverá comprovar sua regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e demais requisitos de habilitação aplicáveis, conforme especificado no item IV.
XII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da contratada:
· Fornecer o CBUQ conforme as especificações, quantidade, prazo e local estabelecidos;
· Responsabilizar-se pelo transporte e pela conservação do material até a entrega;
· Apresentar comprovante de pesagem e identificação da usina produtora;
· Manter o material em condições adequadas de temperatura, qualidade e trabalhabilidade;
· Substituir, sem custos adicionais, o produto recusado ou em desconformidade;
· Arcar com tributos, frete, encargos e demais despesas relacionadas ao fornecimento;
· Comunicar imediatamente qualquer situação que possa comprometer a entrega;
· Manter as condições de habilitação durante toda a contratação;
· Cumprir as determinações da fiscalização e a legislação aplicável.
XIII. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da contratante:
· Emitir a ordem de fornecimento e informar a data, o horário e o local da entrega;
· Disponibilizar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização;
· Conferir a quantidade, a qualidade e as condições do CBUQ recebido;
· Recusar o material que estiver em desacordo com as especificações;
· Comunicar formalmente à contratada as irregularidades identificadas;
· Disponibilizar equipe e equipamentos para aplicação do material;
· Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo e o cumprimento das condições estabelecidas;
· Fornecer as informações necessárias à correta execução da contratação.
XIV. SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto, devendo a contratada assumir integral responsabilidade pelo fornecimento, transporte e cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência.
XV. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará a contratada às sanções previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Poderão ser aplicadas, conforme a gravidade da infração, as penalidades de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, sem prejuízo da reparação integral dos danos causados à Administração.
XVI. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
16.1. O valor unitário estimado é de R$ 1.246,47 (mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) por tonelada. Para 40 (quarenta) toneladas, o valor total estimado da contratação é de R$ 49.858,80 (quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).
16.2. O preço unitário referencial foi obtido no Relatório de Cotação CBUQ da plataforma Banco de Preços, com pesquisa realizada em 28/08/2026. Aplicou-se a média aritmética aos valores de R$ 1.195,00, R$ 1.239,99 e R$ 1.304,43, resultando em R$ 1.246,47 por tonelada.
XVII. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. As despesas correrão à conta das dotações orçamentárias das Secretarias Municipais requisitantes, a serem indicadas no processo antes da formalização da contratação:
Órgão: 05.000 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unidade Orçamentária: 05.002 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Órgãos Subordinados
Função: 15 – Urbanismo
Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
Programa: 6 – Vias Urbanas
Projeto/Atividade: 2.017 – Manutenção, Conservação e Ampliação de Pavimentos em Vias Públicas
Elemento: 76 – 3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 0500 – Recursos não vinculados de impostos
XVIII. PARCELAMENTO E RESULTADOS PRETENDIDOS
A contratação será realizada por item único, considerando que o objeto possui a mesma natureza e especificação técnica. O parcelamento entre diferentes fornecedores não se mostra vantajoso, pois poderia comprometer a padronização do material, aumentar os custos administrativos e reduzir a economia de escala.
Pretende-se garantir a disponibilidade de CBUQ em quantidade e qualidade adequadas para a execução da operação tapa-buracos, melhorando as condições de trafegabilidade e segurança, preservando a infraestrutura viária e reduzindo o agravamento dos danos existentes.
XIX. DISPOSIÇÕES FINAIS
A contratação deverá observar as condições estabelecidas neste Termo de Referência, no Estudo Técnico Preliminar e na proposta da contratada.
Os casos omissos serão resolvidos pela Administração com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e na regulamentação municipal aplicável. A contratada deverá prestar os esclarecimentos solicitados e cumprir as determinações da gestão e da fiscalização durante a execução do objeto.






VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Data: ____/____/________



____________________________________________
Cléber Antônio Vargas
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos




ANEXO I
RELAÇÃO DE ITENS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
A relação abaixo corresponde ao quantitativo definido no Estudo Técnico Preliminar e aos valores apurados na pesquisa de preços. O valor total do Anexo I corresponde à estimativa global indicada no item 16.
	Item
	Especificação
	Unidade
	Quantidade
	Valor unitário estimado
	Valor total estimado

	1
	CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, Faixa C, produzido com CAP 50/70, para pavimentação asfáltica e execução de operação tapa-buracos na malha viária municipal. O material deverá apresentar qualidade, resistência, durabilidade, temperatura e trabalhabilidade adequadas e atender às normas técnicas aplicáveis.
	tonelada
	40
	R$ 1.246,47
	R$ 49.858,80


Valor total estimado: R$ 49.858,80 (quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).
REFERÊNCIAS NORMATIVAS
Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Fonte oficial: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
Decreto Municipal nº 1.053/2024 - procedimento administrativo para pesquisa de preços no âmbito do Município de Quevedos, conforme citado no Estudo Técnico Preliminar. 


1

image1.jpg




